MODE (디스플레이 모드)
사용자는 MODE 명령어를 이용하여 프롬프트 화면의 버퍼 크기를 변경할 수 있다. 화면 버퍼의 크기를 변경한다는 것은 한 화면에 나타낼 수 있는 화면의 폭과 라인 수를 변경한다는 것을 의미한다.
■ 명령어 위치
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ 사용법
MODE [adapter] [,shift [,T]]
MODE [adapter] [,n]
MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
■ 옵션 및 매개변수

adapter | 디스플레이 어뎁터 카드의 종류를 지정하는 것으로 다음 값 중 하나를 지정한다. 40 혹은 80 | 한 줄에 나타낼 수 있는 문자수를 지정한다.
BW40 혹은 BW80 | 컬러 모니터를 흑백 모니터 상태로 지정하며, 각 라인당 표시할 문자 수를 지정한다.
CO40 혹은 CO80 | 컬러 모니터를 컬러 상태로 지정하며, 각 라인당 표시할 문자 수를 지정한다.
MONO | 라인당 80문자씩의 화면폭으로 표시하는 흑백 디스플레이 어뎁터를 지정한다.
shift | CGA 화면을 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하는 것을 지정한다. 지정할 수 있는 값은 R, L 중 하나이다.
t | 이 옵션은 CGA 화면을 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하기 위하여 shift 값을 지정할 때 미리 테스트하도록 지정한다. MODE 명령어는 화면 테스트가 끝나면 그 결과를 화면에 보여준다.
con[:] | 콘솔에 대한 명령임을 지정하는 것이다. 모니터와 키보드를 콘솔 장치라고 한다.
cols=c | 화면에 표시할 라인당 문자 수를 지정한다. 사용 가능한 값은 40과 80이다.
lines=n | 한 화면의 표시할 라인 수를 지정한다. n으로 지정할 수 있는 값은 25, 43, 50이지만, VGA의 경우에만 50을 지정할 수 있고, EGA는 50을 지정할 수 없다. 흑백 모니터에서는 25만 지정할 수 있다. 줄 수를 지정하려면 CONFIG.SYS에서 ANSI.SYS를 설치해야 한다.