OAKCDROM.SYS
도스에서 CD-ROM 드라이브를 인식시킬 때 사용하는 장치 제어기 파일로 Config.sys에서 Device 명령어를 이용하여 메모리에 탑재한다. OAKCDROM.SYS는 IDE(EIDE) 커넥터에 연결하는 모든 종류의 ATAPI 방식 CD-ROM 드라이브에 사용할 수 있다.
SCSI 방식 CD-ROM 드라이브는 SCSI 어댑터 회사에서 제공하는 것을 사용해야 한다. 윈도우 시동 디스크에는 Adaptec과 Mylex사의 SCSI 어댑터용 CD-ROM 드라이브 제어기 파일이 포함되어 있다.
■ 명령어 위치
윈도우 시동 디스크에 있는 제어기 파일
■ 사용법
DEVICE = [drive:][path]OAKCDROM.SYS /D:name
■ 옵션 및 매개변수

[drive:][path] | OAKCDROM.SYS 파일이 있는 경로를 지정한다. 생략하면 Config.sys 파일이 있는 부트 드라이브의 루트 디렉토리(폴더)가 된다.
/D:name | CD-ROM 드라이브에 할당할 장치 이름을 지정한다. 원래 CD-ROM 드라이브에는 장치 이름이 없었기 때문에 사용자가 임의로 지정할 수 있다. 그러나, 이미 시스템에 예약되어 있는 COM1∼COM4, PRN, LPT1∼LPT3, CON, NULL 등은 사용할 수 없다. 보통 mscd001을 CD-ROM 드라이브의 장치 이름으로 지정한다.

■ 참고 사항
☞ CD-ROM 드라이브에 드라이브 문자 할당하기
Config.sys에서 OAKCDROM.SYS를 로드하였다고 CD-ROM 드라이브를 즉시 사용할 수 있는 것은 아니다. 이것은 단지 CD-ROM 드라이브의 제어기 파일을 로드하고 장치 이름을 준 것에 불과하다.
도스에서 CD-ROM 드라이브 안에 들어 있는 CD-ROM을 읽기 위해서는 드라이브 문자를 할당해야 한다. 이를 위해 Autoexec.bat 파일에서 Mscdex 명령어를 사용한다.
■ 사용 예
IDE(EIDE) 커넥터에 연결되어 있는 ATAPI 방식 CD-ROM 드라이브를 위한 장치 제어기를 메모리로 적재하려면 다음과 같은 명령어 라인을 Config.sys에 포함시켜야 한다.
device=oakcdrom.sys /d:mscd001
위의 예에서와 같이 CD-ROM 드라이브에 장치 이름이 부여되었다면, Autoexec.bat 파일에 다음 명령어 라인을 추가하여 컴퓨터가 부팅될 때 마다 CD-ROM 드라이브를 사용하도록 할 수 있다.
mscdex /d:mscd001
위의 예에서 CD-ROM 드라이브는 자동으로 하드디스크 드라이브 등을 위해 할당된 드라이브 문자 다음 것이 사용된다. 만약, 드라이브 문자를 K로 하려면 다음과 같이 사용하면 된다.
mscdex /d:mscd001 /L:K