SYS
이 명령어는 디스크를 부팅 가능한 시동 디스크로 만들기 위해 사용하는 것이다.
도스로 부팅되기 위해서는 시동 디스크의 루트 디렉토리에 IO.SYS, MSDOS.SYS, DRVSPACE.BIN, COMMAND.COM이 있어야 한다.
이와 같은 4개의 파일은 도스로 컴퓨터를 부팅할 때 반드시 필요한 것은 아니다. 즉, 공간 늘림 프로그램으로 작성한 압축 드라이브를 사용하지 않는 경우에는 DRVSPACE.BIN 파일이 없어도 되고, 윈도우로 부팅하지 않을 때는 MSDOS.SYS 파일이 필요하지 않다.
시동 디스크를 만들기 위해 COPY 명령어를 사용할 수 없다. 만약, 시동 디스크를 만들려면 Format 명령어에 /s 옵션을 추가하거나 SYS 명령어를 이용하여야 한다.
윈도우 ME에도 SYS 명령어가 추가되어 있지만 플로피디스크나 방금 포맷이 끝난 하드디스크에는 사용할 수 없다. 윈도우 ME에서 SYS 명령어는 윈도우가 설치되어 있는 하드디스크에만 사용할 수 있다. 이 경우 MSDOS.SYS는 바뀌지 않는다.
■ 명령어 위치
윈도우 시동 디스크로 부팅하면 진단 도구가 들어 있는 램 드라이브에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ 사용법
SYS drive:
■ 옵션 및 매개변수

drive1: | 시스템 파일이 전송될 목적지 드라이브를 지정한다. 시스템 파일은 부팅 디스크에서 찾아서 전송된다. 시스템 파일은 하위 디렉토리에는 복사되지 않고 루트 디렉토리에 복사된다.

■ 참고 사항
☞ 시스템 전송과 파일 복사
SYS 명령어는 오직 시스템 파일을 전송하기 위해서만 사용될 수 있다. 만약, 시스템 파일이 아닌 보통 파일을 복사하려면 Copy나 Xcopy 명령어를 사용해야 한다.
그러나, Copy나 Xcopy 명령어는 시스템 파일을 전송하기 위해 사용할 수 없다. 물론 Attrib 명령으로 파일 속성을 변경하여 억지로 복사할 수는 있겠지만 목적지 디스크는 시동디스크로 사용할 수 없다.
☞ SYS 명령어가 파일을 복사하는 순서
시동 디스크를 만들기 위하여 SYS 명령어를 사용할 때 복사되는 순서는 IO.SYS, MSDOS,SYS, DBLSPACE.BIN, COMMAND.COM의 순으로 파일을 복사한다.
☞ 네트워크 또는 가상 드라이브와의 호환성
시스템을 전송하기 위한 SYS 명령어는 네트워크 드라이브에서 사용할 수 없으며, SUBST 명령을 사용하여 특정 디렉토리를 드라이브로 방향을 전환한 가상 드라이브나 JOIN 명령어를 사용하여 만들어진 가상 장치에서도 사용할 수 없다. 즉, SYS 명령어는 오직 지역 컴퓨터에 있는 물리적인 드라이브에만 사용할 수 있는 명령이다.
■ 사용 예
A로 부팅한 시스템에서 C 드라이브의 디스크에 있는 시스템 파일과 COMMAND.COM 파일을 복사하려면 다음과 같이 SYS 명령어를 사용한다.
sys c: