시동 디스크에 포함된 도스 명령어
운영체제가 윈도우 ME에 이르러서는 이제 도스는 완전히 사라지는 것처럼 보인다. 그러나, 도스가 결코 사라지는 것은 아니다.
컴퓨터를 윈도우로 부팅할 수 있을 때는 관계없지만, 윈도우로 부팅할 수 없을 경우에는 여전히 시동 디스크라는 하는 부팅 디스켓을 이용하여 도스로 부팅한 다음 문제를 해결해야 한다.
이에 시동 디스크로 부팅한 다음 사용할 수 있는 도스 명령어들에 대해 알아보자.
■ 윈도우 시동 디스크에 포함된 파일

ASPI2DOS.SYS 드라이버 다운로드 | Adaptec사의 어댑터의 DOS용 ASPI(Advanced SCSI Programming Interface) 장치 제어기(드라이버 파일) [적용 모델] - AVA-1502P/AP/AE/AI, 1505AE/AI/AES, 1515 - AHA-1510A/B, 1520A/B, 1522A/B, 1530P, 1532P - AIC-6260/6360/6370 칩이 장착된 SCSI 어댑터
ASPI4DOS.SYS 드라이버 다운로드 | Adaptec사의 어댑터의 DOS용 ASPI 장치 제어기 [적용 모델] - AHA-1540B/C/CF/CP, 1542B/C/CF/CP, 1640, 1740/A, 1742/A, 1744
ASPI8DOS.SYS 드라이버 다운로드 | Adaptec사의 어댑터의 DOS용 ASPI 장치 제어기 [적용 모델] - AHA-2910A/B, 2906, 2920C, 2930A/B/C/CU, 2940/AU/W/U/UW - AHA-2944W/UW, 3940/U/W/UW/AU/AUW - AVH-2904, 2902E/I, 2906 - AIC-7850/7855/7860/7870/7880/7895 칩이 장착된 SCSI 어댑터
ASPI8U2.SYS 드라이버 다운로드 | Adaptec사의 U2 모드 SCSI 어댑터의 DOS용 ASPI 장치 제어기 [적용 모델] - AHA-2930U2, 2940U2W, 3950U2 - AIC-7890/7891/7896/7897 칩이 장착된 SCSI 어댑터
ASPICD.SYS 드라이버 다운로드 | Adaptec사의 SCSI 어댑터에 연결되어 있는 SCSI 방식 CD-ROM 드라이브 제어기 파일
AUTOEXEC.BAT | 디스켓으로 부팅하면 순차적으로 실행될 명령어 목록이 포함된 파일
BILING.SYS | 영문 도스와 한글 도스 상태를 감지하여 실행 파일을 선택해주는 제어기 파일
BTCDROM.SYS 드라이버 다운로드 | Mylex사의 SCSI 어댑터에 연결되어 있는 CD-ROM 드라이브 제어기 파일로 MSCDEX V2.1 이상 버전을 요구한다.
BTDOSM.SYS 드라이버 다운로드 | Mylex사의 Multimaster SCSI 어댑터의 DOS용 ASPI 장치 제어기
CHECKSR.BAT | 윈도우 ME용 시동 디스크에만 들어 있는 파일로 시스템을 특정 시점으로 복원한 후 컴퓨터가 부팅되지 않을 때 복원 작업 전으로 되돌려주는 배치 파일이다. 시스템을 복원 이전 시점으로 되돌릴 것인지 확인하는 메시지가 나타난다.
COMMAND.COM | 명령어 해석기 파일로 dir, chdir, rmdir, ver 같은 도스 내부 명령어가 포함되어 있다.
CONFIG.SYS | 부팅시 순차적으로 로드할 제어기 파일이 지정된 파일
DRVSPACE.BIN | 압축 볼륨 파일을 인식해주는 시스템 파일
EBD.CAB | 시동 디스크로 부팅하여 시스템 문제를 해결할 수 있는 파일이 들어 있는 압축 파일(캐비넷 파일)로 이 파일의 압축을 풀어 램 드라이브에 복사한다.
EBDUNDO.EXE | CHECKSR.BAT 파일에서 호출하는 실행 파일로 윈도우 ME에서 마지막 복원 작업 후 시스템을 시작할 수 없는 경우 사용된다. 이 프로그램은 시스템 복원 작업이 실패하였는지 검색하고 복원 작업 이전의 시점으로 되돌려준다.
EXTRACT.EXE | 캐비넷 파일에서 파일의 압축을 풀 수 있는 실행 파일
FDISK.EXE | 하드디스크 드라이브의 분할과 볼륨을 작성하고 제거할 수 있는 프로그램
FINDRAMD.EXE | 사용 가능한 램 드라이브를 검색해주는 실행 파일로 SETRAMD.BAT 파일에 의해 호출되어 사용된다.
FIXIT.BAT | 윈도우 ME용 시동 디스크에서 [1. Help]를 선택하여 부팅할 때, 도움말 화면을 닫으면 실행되는 것으로 SCANDISK를 실행하는 방법을 알려주는 배치 파일
FLASHPT.SYS 드라이버 다운로드 | Mylex사의 FlashPoint PCI SCSI 어댑터의 DOS용 ASPI 장치 제어기
HIBINV.EXE | 시동 디스크로 부팅하면 Autoexec.bat 파일에서 실행되는 것으로 윈도우 ME용 숨겨진 데이터 파일인 Vmmhiber.w9x을 검색한다. 이 파일이 있으면 시작 부분에 '0(Zero)'을 기록하여 시스템이 다시 시작되지 않도록 막아준다.
HIMEM.SYS | 1MB 이상의 확장 메모리로 접근할 수 있도록 도와주는 XMS 메모리 관리자
IO.SYS | 시스템 부팅 파일
MSHBIOS.COM | 한글 도스 상태로 만들어 주는 램 상주 프로그램
MSDOS.SYS | 윈도우 설치 정보 파일
OAKCDROM.SYS | ATAPI(IDE) 방식 CD-ROM 드라이브용 제어기 파일
RAMDRIVE.SYS | 시스템 메모리의 일정 영역을 램 드라이브로 만들어 주는 제어기 파일
README.TXT | 시동 디스크에 관련된 정보가 포함된 파일
SETRAMD.BAT | 램 드라이브 문자를 자동으로 검색해주는 배치 파일

■ EBD.CAB에 포함된 파일
시동 디스크로 부팅하면 EBD.CAB 파일의 압축을 풀어 램 드라이브에 복사해 주는데, 램 드라이브에 포함되어 있는 파일 목록은 다음과 같다.

ATTRIB.EXE | 파일 속성을 변경하는 프로그램
CHKDSK.EXE | 간단한 디스크 검사 프로그램으로 FAT 오류를 수정할 수 있다.
DEBUG.EXE | 시스템에 이상이 발생했을 때 그 원인을 추적할 수 있는 프로그램
EDIT.COM | 리얼 모드 텍스트 편집기인 에디터를 호출하는 프로그램으로 영문 도스 상태에서는 Edit2.exe를 실행해주고, 한글 도스 상태에서는 Edit.exe를 실행해준다. Config.sys에 biling.sys가 로드되어 있어야 한다.
EDIT.EXE | 리얼 모드 텍스트 편집기(한글 도스용)
EDIT2.EXE | 리얼 모드 텍스트 편집기(영문 도스용)
EXT.EXE | 윈도우 설치 CD로부터 특정 파일을 추출하여 복원하는 유틸리티
FORMAT.COM | 디스크 포맷 프로그램
HELP.BAT | 시동 디스크에서 readme.txt 파일을 보여주는 배치 파일
MSCDEX.EXE | CD-ROM 드라이브를 드라이브 문자로 변환하는데 사용하는 마이크로소프트 CD-ROM 확장기 파일
MSHBIOS.COM | 한글 도스 상태로 만들어 주는 램 상주 프로그램
RESTART.COM | 컴퓨터를 다시 시작하는데 사용하는 파일로 윈도우 ME에는 포함되어 있지 않다.
SCANDISK.EXE | 도스용 디스크 검사 프로그램
SCANDISK.INI | Scandisk의 실행 방법을 설정한 정보 파일
SYS.COM | 시스템 전송 프로그램
UNINSTAL.EXE | 시스템에서 윈도우를 안전하게 제거하는 프로그램. 윈도우 ME는 윈도우 설치 폴더(C:\Windows)에 들어 있다.