MODE
이 명령어는 시스템 장치의 사용 환경을 설정하기 위하여 사용한다. MODE 명령어로 구성할 수 있는 시스템 장치는 주로 키보드 감도, 병렬 혹은 직렬 포트의 설정 변경, 스크린의 디스플레이 속성 변경 등 다양하다.
이러한 사용 용도에 따라 MODE 명령어는 모두 각기 다른 옵션이나 매개변수를 사용한다. 따라서 MODE 명령어에 관해서는 각각의 용도별로 알아보자.
■ 명령어 위치
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ MODE 명령어 사용하기
MODE 명령은 여러 가지 다양한 기능을 실행하기 때문에 각 기능을 수행하는데 필요한 형식도 다르다. 다음은 MODE 명령어를 사용할 수 있는 작업 목록이다.

- 프린터 포트 설정 : 라인당 80이나 132문자 혹은 인치당 6이나 8라인으로 인쇄하도록 설정하는 등 컴퓨터의 병렬 포트(PRN, LPT1, LPT2, LPT3)에 연결된 프린터를 재구성하려면 "Mode (병렬 포트) "를 참조한다.
- 직렬 포트 설정 : 전송 속도, 패리티, 그리고 특정 프린터나 모뎀 또는 다른 직렬 포트를 이용하는 시스템 장치와 함께 사용하기 위하여 직렬 포트의 데이터 비트, 정지 비트 등에 관한 구성은 "Mode (직렬 포트)"를 참조한다.
- 장치 상태 : 시스템 장치의 설정 상태를 알아보려면 "Mode (장치 상태)"를 참조한다.
- 인쇄 방향 전환 : 프린터의 출력을 병렬 포트에서 직렬 포트로 방향 전환하여 직렬 포트가 시스템의 디폴트 프린터가 될 수 있도록 하기 위해서는 "Mode (인쇄 방향 전환)"을 참조한다.
- 코드 페이지(Code Page) : 시스템 장치에 사용할 코드 페이지를 준비하고 선택하는 방법, 새로 고치는 방법, 코드 페이지 상태를 알아보려면 "Mode (코드 페이지)"를 참조한다.
- 디스플레이 모드 : 화면 표시 방법을 132칼럼이나 40 혹은 50라인으로 설정하려면 디스플레이 모드를 설정해야 한다.
  이에 대한 자세한 사항은 "Mode (디스플레이 모드)"를 참조한다.
- 키보드 속도 : 키보드 반복률을 설정하는 방법에 대해서는 "Mode (키보드 속도)"를 참조한다.

■ 참고 사항
☞ ANSI.SYS 사용하기
디스플레이 모드를 지정하는 기능은 ANSI.SYS 장치 제어기를 CONFIG.SYS 파일에 지정했을 경우에만 사용할 수 있다.
☞ AUTOEXEC.BAT에서 MODE 명령어 사용하기
MODE는 원래 프롬프트에서 사용할 수 있는 명령어지만 보통 Autoexec.bat 파일에서 사용하여 컴퓨터를 켤 때나 재시동할 때마다 적용될 수 있도록 한다.
만약, 필요에 따라 MODE 명령어를 제한하고자 한다면 배치 파일의 다중 구성을 위한 명령어인 Choice 명령어를 사용하여 필요한 경우에만 시스템 장치를 구성할 수 있다.