MODE (키보드 속도)
MODE 명령어를 사용하여 키보드 반복률을 조절할 수 있다.
키보드 반복률란 사용자가 같은 키를 계속 누르고 있을 때 반복해서 입력되는 속도를 의미한다. 키보드 반복률은 2가지 요소에 의해 결졍되는데, 반복 속도와 지연 시간이다
일부 키보드 중에는 이 명령어를 인식하지 못하는 경우도 있다.
■ 명령어 위치
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ 사용법
MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
■ 옵션 및 매개변수

con[:] | MODE 명령어가 콘솔에 대한 명령임을 나타낸다. con 뒤의 콜론(:)은 생략할 수 있다.
rate=r | 키보드 상에서 같은 키를 누르고 있는 동안 같은 문자가 반복 입력되는 속도를 지정한다. r에 사용할 수 있는 값은 1∼32 사이의 값이다. 이러한 각각의 값들은 대략 초당 2∼30 문자를 반복하는 것과 같은 비율이다. IBM AT 호환 기종에서는 디폴트 값이 20이고, IBM PS/2 호환 기종에서는 21이 디폴트로 설정되어 있다. 만약, 반복 속도를 설정하였다면 반드시 지연 시간도 설정해야만 한다.
delay=d | 같은 키를 누르고 있을 때 문자를 반복하기 전에, 키를 누른 후에 경과되어야 할 지연 시간을 지정한다. d에 사용할 수 있는 값은 1∼4 사이의 값으로 각 값은 대략 0.25초를 갖는다. 즉, d가 1인 경우에는 0.25초를 기다린 후에 반복하고, 2인 경우에는 0.5초, 3인 경우에는 0.75초, 4인 경우에는 1초를 지연한 다음에 문자를 반복한다. 디폴트 값은 2이다.

■ 참고 사항
☞ 윈도우에서의 키보드 반복률
도스의 Autoexec.bat 파일에 키보드 반복률을 설정한 값은 윈도우로 부팅하면 자동으로 무시된다. 이것은 윈도우로 부팅할 때 [시작 - 설정 - 제어판 - 키보드]에서 설정한 키보드 반복률이 다시 설정되기 때문이다.
따라서 윈도우에서는 [제어판 - 키보드]를 이용하여 키보드 반목률을 설정해야 한다.
■ 사용 예
키보드의 반복률을 가장 빠르게 지정하려면 다음과 같이 MODE 명령어를 사용한다.
mode con: rate=32 delay=1
위의 예에서와 같이 키보드의 반복률을 조정하는 명령어를 AUTOEXEC.BAT 파일 안에 삽입하여 컴퓨터가 부팅되면 자동으로 설정되도록 할 수 있다.