MODE (인쇄 방향 전환)
사용자는 MODE 명령어를 사용하여 프린터 포트(병렬 포트)로 출력할 내용을 직렬 포트로 변경할 수 있다.
만약, 병렬 포트에 연결된 프린터로 인쇄하려면 인쇄를 시작하기 전에 방향 전환을 해제해야 한다.
■ 명령어 위치
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ 사용법
MODE LPTn[:]=COMm[:]
■ 옵션 및 매개변수

lptn | 병렬 포트(프린터 포트)를 지정한다. n에 사용할 수 있는 값은 1∼3이다.
comm | 직렬 포트 번호를 지정한다. m에 사용할 수 있는 값은 1∼4이다.

■ 사용 예
병렬 포트의 출력을 직렬 포트로 방향을 전환하도록 설정하려면 MODE 명령어를 두번 사용해야 한다.
먼저, MODE를 직렬 포트를 구성하는데 사용하고, 두 번째는 병렬 포트로의 출력을 사용자가 원하는 직렬 포트로 방향 전환하기 위하여 사용해야 한다.
예를 들어, 사용자의 직렬 프린터가 19200 baud에서 패리티를 사용하지 않고(none), COM1 포트에 연결되어 있다면, 다음과 같이 MODE 명령어를 두 번 사용해야 한다.
mode com1 19,n,,,b
mode lpt1=com1
만약, 위의 예에서처럼 병렬 포트로의 출력을 LPT1에서 COM1으로 방향 전환 했는데, 다시 문서를 LPT1에 연결된 프린터를 이용하여 인쇄하려면 다음과 같이 MODE 명령어를 사용한다. 이 명령어는 DOS가 출력을 LPT1에서 COM1으로 방향 전환하지 못하도록 한다.
mode lpt1