LABEL
디스크의 볼륨 레이블(디스크 이름)을 만들거나, 변경할 수 있고, 현재의 볼륨 레이블을 볼 수 있다.
도스에서 이 명령어를 실행하면 볼륨 레이블을 디렉토리 목록의 일부로 보여주고, 일련 번호가 있는 경우에는 일련 번호도 보여준다.
볼륨 레이블을 지정할 때 도스에서 특별한 기능을 위해 예약된 문자, 예들 들어 방향 전환 기호(>, <)나 캐럿(^) 혹은 엔퍼센드(&) 기호를 레이블에 사용할 수 없다.
■ 명령어 위치
윈도우가 설치되어 있는 하드디스크(C:\Windows\Command)에 실행 파일 형태로 존재하는 외부 명령어
■ 사용법
LABEL [drive:] [label]
■ 옵션 및 매개변수

none | 아무런 변수도 사용하지 않으면 볼륨 레이블과 일련 번호를 보여주고, 볼륨 레이블을 변경하거나 삭제할 수 있도록 메시지가 나타난다.
drive: | 볼륨 레이블을 변경할 드라이브를 지정한다. 드라이브를 지정하지 않으면 현행 드라이브가 지정된다.
label | 새로운 볼륨 레이블을 지정한다. 드라이브 이름과 레이블 사이에 반드시 콜론(:)을 포함시켜야 한다.

■ 참고 사항
☞ LABEL 명령어 메시지
LABEL 명령어를 사용할 때 볼륨 레이블을 지정하지 않으면 다음과 같은 형식의 메시지를 보여준다.
Volume in drive C is XXXXXXXXXXX
Volume Serial Number is XXXX-XXXX
Volume label (11 characters, ENTER for none)? _
만약, 디스크의 일련 번호가 없는 경우에는 위의 메시지에서 "Volume Serial Number is XXXX-XXXX" 부분은 나타나지 않는다.
위의 프롬프트에서 사용자는 원하는 볼륨 레이블을 입력할 수 있고, 현재의 볼륨 레이블을 삭제하려면 <ENTER>를 누른다.
만약, 현재 디스크에 볼륨 레이블이 지정되어 있는데 이를 삭제하기 위해 <ENTER>를 누르면 이를 확인하기 위해 다음과 같은 메시지가 나타난다.
Delete current volume label (Y/N)?
☞ 볼륨 레이블에 사용할 수 있는 문자의 제한
볼륨 레이블에는 스페이스를 포함할 수는 있지만 탭을 포함할 수 없다. 단, 둘 이상의 연속적인 스페이스는 1개의 스페이스로 해석한다.
다음은 와일드 카드, 경로, 드라이브와 경로의 분리 문자, 파이프, 방향 전환 기호 등 특별한 목적을 위하여 사용될 기호로 예약되어 있기 때문에 볼륨 레이블에 사용할 수 없는 문자다.
* ? / \ | . , ; : + = [ ] ( ) & ^ < > "
볼륨 레이블로 대문자로 최대 11문자까지 지정할 수 있는데 소문자로 볼륨 레이블을 입력한 경우에도 LABEL 명령어는 이를 대문자로 치환한다.
참고로 Windows NT/2000에서 제공하는 NTFS 파일 시스템에서의 볼륨 레이블은 대 소문자를 구분하고 최대 32문자까지 지정할 수 있다.
☞ 방향 전환된 드라이브와 볼륨 레이블
LABEL 명령어는 SUBST 명령어를 사용하여 특정 디렉토리를 드라이브로 방향을 전환한 가상 드라이브에는 적용되지 않는다. 즉, LABEL 명령어는 물리적인 드라이브에만 사용할 수 있다.
■ 사용 예
A드라이브에 있는 플로피디스크에 JUNE_REPORT 라는 볼륨 레이블을 부여하려면 다음과 같이 LABEL 명령어를 사용한다.
label a:june_report
위의 예에서 레이블 이름을 소문자로 입력하여도 되는 이유는 볼륨 레이블에서 대.소문자를 구분하지 않기 때문이다.