DOS
이 명령어는 DOS가 상위 메모리와의 연결을 유지하거나, 자신의 일부를 고위 메모리로 탑재하도록 지정하기 위하여 사용하는 것으로, Himem.sys에서만 사용할 수 있는 전용 명령어이다.
DOS 명령어를 사용하기 위해서는 DEVICE 명령어를 사용하여 Himem.sys를 메모리에 탑재해야만 한다.
■ 사용법
DOS=HIGH | LOW [,UMB | ,NOUMB]
DOS=[HIGH, | LOW,] UMB | NOUMB
■ 옵션 및 매개변수

umb | noumb | DOS가 상용 메모리와 상위 메모리와의 연결을 유지할 것인지를 지정한다. umb는 상위 메모리와의 연결을 유지한다. 디폴트 값은 noumb로 연속 메모리와의 연결을 해제한다.
high | low | DOS가 자신의 일부를 고위 메모리 영역에 탑재할 것인지를 지정한다. high는 DOS가 자신의 일부를 고위 메모리에 탑재하도록 하기 위하여 사용한다. 만약, 모든 DOS를 상용 메모리에 탑재하려면 low를 사용한다. 디폴트 값은 low이다.

■ 참고 사항
☞ DOS 명령어를 사용하기 전에 필요한 사항
CONFIG.SYS에서 dos=high 명령어나 dos=umb 명령어를 사용하기 전에 DEVICE 명령어를 사용하여 연속 확장 메모리 관리자와 상위 메모리와의 연결을 유지하기 위하여 사용되는 Himem.sys 장치 제어기를 반드시 메모리에 탑재해야 한다.
☞ UMB 매개변수 사용하기
프로그램과 장치 제어기를 상위 메모리 영역에 탑재하려면 DOS=UMB 명령어를 Config.sys 파일에 삽입시켜야만 한다.
상위 메모리 영역을 사용하면 상용 메모리를 사용하는 응용 프로그램을 위하여 보다 많은 메모리 공간을 제공한다. 이 명령어를 사용하는데 있어 Himem.sys의 설치와 더불어 연속 확장 메모리 관리자의 도움을 받아야 한다.
☞ HIGH 매개변수 사용하기
DOS 명령어에 high 변수를 사용하는 경우, DOS는 자신의 일부를 고위 메모리 영역에 탑재한다. DOS의 일부를 고위 메모리 영역에 설치하는 것은 UMB와 마찬가지로 다른 응용 프로그램이 보다 많은 상용 메모리를 사용할 수 있도록 한다.
☞ 매개변수의 결합
단일 DOS 명령어 라인에 하나 이상의 변수를 사용하려면 각 변수를 콤마(,)로 분리한다. 다음의 예는 이러한 매개변수의 결합의 한 형태로 모두 유효한 것이다.
dos=umb, low
dos=high, umb
DOS 명령어는 Config.sys 내의 어느 위치에도 삽입될 수 있지만, Config.sys 파일의 첫 번째 라인에 반드시 DEVICE=HIMEM.SYS 명령어 라인이 포함되어 있어야 한다.